Kernel development

**$sudo su**

pasw:...

**#cat Makefile**

obj -m+=deviceadinamodule.o

KERNEL\_DIR=/usr/src/linux-headers-$(shell uname -r)

Obs:

**#make**

-- ---

-- deviceadinamodule.ko

--

**#insmod deviceadinamodule.ko**

**#dmesg**

------

[2745.915134] deviceadinamodule: major numberis 130

[2745.915135] use “mknod /dev/deviceadinamodule c 130 o”

**#mknod /dev/deviceadinamodule c 130 0**

#clear

**#ls /dev**

------ ---------

------ adinadevice